**采购需求**

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **主要内容（核心产品）** | **所属行业** |
| 1 | 雄安新区消防救援工作筹备组消防站办公设备及厨具购置项目 | 1 | 批 | 备勤床 | 工业 |

**二、项目概况或背景**

雄安新区消防救援筹备组所属容东东消防站、容西西消防站、启动区五站、特勤站、指挥中心将投入使用。本项目是为以上队站采购开办备勤家具、办公用品、厨具设备。本项目包括办公场所办公用品、备勤室备勤床、衣柜，执勤餐厅厨房用具、部分家电。项目实施后，能够保障以上消防站正常投入执勤。

**三、拟采购标的的技术要求**

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业、地方标准或者其他标准、规范。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 标号/文号 |
| 1 | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB18580 |
| 2 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | GB18584 |
| 3 | 中国环境标志产品认证证书（人造板类家具） | HJ2547（人造板类家具） |
| 4 | 塑料家具中有害物质限量 | GB 28481 |
| 5 | 家具售后服务要求 | GB/T 37652 |

1. 货物技术/技术服务要求

|  |
| --- |
| **消防救援站家具清单** |
| 位置 | 品名 | 规格单位：mm（毫米） | 材质说明 | 颜色 | 合计 | 单位 | 备注 |
| 通信室 | 接警台 | 3000\*900\*750 | 1. 柜体、层板采用1.5mm优质一级冷轧钢板；
2. 环氧聚酯型粉末涂料,环保无污染,具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能；
3. 优质ABS暗弹式拉手；
4. 优质铰链;桌面25mm防火板防静电。
 | 白色 | 4 | 张 |  |
| 高背网椅 | 网布转椅 | 1、尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕可调节；2、PP分体固定扶手；3、定型海绵；4、配3档锁定底盘；5、100#沉口4公分黑色汽杆；6、∮PA-340黑色PA脚，全尼龙轮。 | 黑色 | 12 | 把 |  |
| 备勤床 | 1000\*2000\*800 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；
3. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可调 | 9 | 张 | 结构需出深化图 |
| 床垫 | 1000\*2000\*50 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺；
3. 颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 白色 | 9 | 张 |  |
| 衣柜（三门） | 1200\*600\*2000 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板；2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水；4、五金配件：优质优质五金连接件。 | 同木门色 | 3 | 组 | 结构需出深化图 |
| 消防员备勤室 | 备勤床 | 1000\*2000\*800 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板；2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水；4、五金配件：优质优质五金连接件。 | 同木门色 | 204 | 张 | 6间\*6人/间结构需出深化图 |
| 床垫 | 1000\*2000\*50 | 1、天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；2、棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺；3、颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。 | 白色 | 204 | 张 |  |
| 订制衣柜 | 1200\*600\*3000尺寸待测量（容东、容西、启动区五站、特勤二层）800\*600\*2200特勤站一层尺寸（含特勤四层） | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板，2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水4、五金配件：优质五金连接件。 | 同木门色 | 184 | 组 | 结构需出深化图 |
| 学习桌 | 尺寸待测量（容东、容西、启动区五站、特勤二层） | 1、基材：E1级刨花板；2、饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；3、五金：优质五金配件。 | 颜色可调 | 28 | 套 | 结构需出深化图 |
| 写字椅 | 800\*600\*2200特勤站一层尺寸（含特勤四层） | 1、椅背：采用开模塑胶框架，PP塑胶框架和优质网面；2、座垫：优质布艺；负荷≥80kg、高度1.2英寸连续重复冲击100000次，无任何结构上的破坏和使用之损失；3、椅架：1.6mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳,PA固定脚垫。 | 黑色 | 216 | 把 |  |
| 干部备勤室 | 备勤床 | 1000\*2000\*800 | 1. 采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，床邦板材厚度采用25mm三聚氰胺饰面人造板，增加床的整体稳固性；
2. 床板选用加厚20cm松木板拼接（或者选用1.0壁厚的方管排骨架加实木多层板).优质金属五金件。
 | 同木门色 | 12 | 张 | 结构需出深化图 |
| 床垫 | 940\*1940\*50 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成；
3. 经高温消毒去糖分工艺，颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 白色 | 12 | 张 |  |
| 衣柜（四门） | 1600\*600\*2000 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板，2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水4、五金配件：优质五金连接件。 | 同木门色 | 3 | 组 | 结构需出深化图 |
| 写字桌 | 1200\*600\*750 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板，2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水4、五金配件：优质优质五金连接件。 | 同木门色 | 6 | 张 | 结构需出深化图 |
| 写字椅 | 常规 | 1. 椅背：采用开模塑胶框架，PP塑胶框架和优质网面。
2. 座垫：优质布艺；负荷≥80kg、高度1.2英寸连续重复冲击100000次，无任何结构上的破坏和使用之损失；
3. 椅架：1.6mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳,PA固定脚垫
 | 黑色 | 12 | 把 |  |
| 党支部 | 椭圆形会议桌 | 3600\*1800\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 4 | 张 | 结构需出深化图 |
| 办公椅 | 常规 | 中背，双扶手参数:木板:多层胶合板面料:纳帕PU皮填充物:高密度回弹海绵+太空棉钢架:20x35八角异形管2.0管壁内套管抛光电镀工艺防滑胶垫。 | 黑色 | 44 | 把 |  |
| 茶水柜（两门） | 800\*420\*860 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 4、五金件：优质；符合QB/T2454-2013、QB/T2189-2013标准 | 胡桃色 | 4 | 组 |  |
| 中队部 | 办公桌 | 1700\*1200\*750 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 可选 | 14 | 张 |  |
| 办公桌 | 1700\*1200\*1200 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 可选 | 8 | 张 | 3层挂职人员办公室4张 |
| 办公椅 | 转椅或弓型 | 1、优质西皮饰面；2、18mm厚单层连体弯板；3、高弹力海绵；4、电镀五星脚或弓型脚架。 | 黑色西皮 | 22 | 把 | 指挥中心4层值班区域2把 |
| 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1. 基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 同办公桌 | 16 | 组 |  |
| 沙发 | 三人位 | 1. 面料：环保西皮；
2. 木质：优质橡胶木+环保水性油漆；
3. 内架：环保夹板+优质落叶松；
4. 海绵：高回弹纯绵。
 | 黑色 | 3 | 张 |  |
| 沙发 | 单人位 | 1. 优质西皮饰面；
2. 高弹力海绵；
3. 四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；
4. 锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形；
5. 不锈钢沙发脚架。
 | 黑色西皮 | 6 | 张 |  |
| 长茶几 | 1200\*600\*420 | 1. 面板：18MM水墨黑火烧石；

2、架子：优质黑砂喷涂钢架。 | 黑色 | 3 | 张 |  |
| 方茶几 | 600\*600\*400 | 1、面材：基材采用优质环保E0级密度板，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0•7g/cm3； 2、封边：ABS料封边带环保耐用，无缝粘合，无胶水等重金属物质；3、结构：黑色五金钢脚，稳固商务。 | 可选 | 3 | 张 |  |
| 接待室（宣传教育区） | 接待沙发 | 860\*800\*850 | 1. 优质布艺面料；
2. 高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉；
3. 实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准；
4. 天然实木(松木),经久耐用;5)沙发实木脚,表面喷涂处理。
 | 浅色布艺 | 30 | 张 | 容西消防备勤室一间改 |
| 接待茶几 | 500\*700\*450 | 1、采用优质E1级人造板，优质0.6厚木皮饰面，实木封边，所有人造板件双饰面；2、优质水性涂料饰面。 | 胡桃色 | 20 | 张 |  |
| 茶水柜（两门） | 800\*420\*860 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 4、五金件：优质；符合QB/T2454-2013、QB/T2189-2013标准 | 胡桃色 | 3 | 组 |  |
| 洗衣房 | 晾衣架 | 2400 | 1. 主体材质优质；
2. 手摇，4杆晾杆，24孔，2.4米
 | 图片色 | 6 | 组 |  |
| 洗衣机 | 595\*619\*850 | 10公斤滚筒洗衣机 | 图片色 | 14 | 台 |  |
| 烘干机 | 595\*550\*850 | 热泵烘干机，7公斤 | 图片色 | 7 | 台 |  |
| 更衣凳 | 1200\*350\*450 | 1. 木制条凳，凳腿加粗，稳固耐用；
2. 表面清漆
 | 图片色 | 3 | 张 |  |
| 更衣室 | 更衣柜（订制） | 960\*500\*1900 | 1、柜体：采用一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.6mm，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，2、涂层：表面经静电粉末喷涂，重金属未检出；涂膜硬度≥4H；附着力≤1级；耐碱性：168h无异常；耐酸性：240h无异常，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，防锈性强3、五金件：铰链开关流畅，垂直静载荷可达15KG,水平静载荷可达50N，和可换锁芯的高保密度的钢制锁具 4、工艺：经过大型激光切割设备及数控冲床、折弯设备等精加工，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理 | 灰白色 | 48 | 组 | 六门订制加腿结构需出深化图 |
| 更衣凳 | 1200\*350\*450 | 1. 木制条凳，凳腿加粗，稳固耐用；
2. 表面清漆
 | 图片色 | 6 | 张 |  |
| 餐厅 | 容东、容西、启动区五站餐桌（1.4米） | 直径1400\*750 | 1. 采用优质橡胶木制作，加厚实木桌板，耐热耐磨承重力强；
2. 底座为加厚加高实木底座，圆角设计
 | 胡桃色 | 17 | 张 | 8人桌中间加1个电磁炉 |
| 餐椅（无扶手） | 常规 | 采用优质橡胶木制作 | 胡桃色 | 136 | 把 |  |
| 指挥中心餐桌 | 1800\*1800\*760 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 实木桌架，优质水性涂料饰面。配木质转盘。
 |  | 17 | 套 | 含电磁炉 |
| 指挥中心餐椅 | 常规 | 1. 中背，无扶手；
2. 采用优质优质橡胶木，实木椅架；
3. 椅座采用优质西皮或布艺覆面，优质水性涂料饰面。
 |  | 232 | 把 |  |
| 1.6米圆餐桌 | 1600\*1600\*750 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 实木桌架，优质水性涂料饰面。配木质转盘。
 |  | 1 | 套 |  |
| 指挥中心餐厅衣柜 | 定制 | 1、基材：采用优质刨花板，符合GB/T35601-2017标准；弹性模量≥2900MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³； 2、面材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T35601-2017标准；甲醛释放量≤0.035mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出； 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准；厚度≥2mm，氯乙烯单体≤0.1mg/kg，甲醛释放量≤0.1mg/L； 4、胶水：采用优质热熔胶，符合GB 18583-2008标准；苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/kg； 5、连接件：采用优质三合一，符合GB/T 20203-2011标准；基体金属腐蚀性能评级至少达到9级； 6、根据实际场地定制。 | 可选颜色 | 2 | 组 | 结构需出深化图 |
| 特勤、战保餐厅1.8米餐桌 | 1800\*1800\*760 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 实木桌架，优质水性涂料饰面。配木质转盘。
 |  | 3 | 套 | 含电磁炉 |
| 特勤、战保餐厅2.2米圆餐桌 | 2200\*1600\*750 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 实木桌架，优质水性涂料饰面。配木质转盘。
 |  | 1 | 套 |  |
| 消防训练基地2米餐桌 | 直径2000\*750 | 1、主体框架为全实木框架+实木多层板结合；台面面板采用实木多层板贴胡桃木皮,板材下附有全实木框架,谨防台面变形；2、油漆：环保油漆，VOC含量要求≤100g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；可溶性重金属含量未检出；符合GB/18581-2020 标准。 |  | 1 | 张 | 颜色可选小包间，含10个小电磁炉 |
| 消防训练基地餐椅（包间） | 常规 | 1. 面料：环保PU皮，持久耐用，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整；
2. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；

3、木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。 |  | 10 | 把 | 颜色同餐桌 |
| 消防训练基地餐边柜 | 1200\*400\*860 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准； 4、五金件：优质；符合QB/T2454-2013、QB/T2189-2013标准。 |  | 1 | 张 | 颜色同餐桌 |
| 衣帽架 | 800\*400\*1600 | 采用榆木制作，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学原理。 |  | 1 | 张 | 颜色同餐桌 |
| 餐桌（1.6米） | 直径1600\*750 | 1. 采用优质橡胶木制作，加厚实木桌板，耐热耐磨承重力强；
2. 底座为加厚加高实木底座，圆角设计。
 |  | 30 | 张 | 10人桌中间加1个电磁炉胡桃色 |
| 餐厅包间 | 餐桌（1.8米） | 1800\*1800\*760 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 实木桌架，优质水性涂料饰面；配木质转盘。
 | 颜色可选 | 1 | 张 | 8人桌中间加1个电磁炉 |
| 餐椅（包间） | 常规 | 1. 面料：环保PU皮，持久耐用，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整；
2. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；

3、木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。 | 同餐桌 | 10 | 把 |  |
| 餐边柜 | 1200\*400\*870 | 1、桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；2、优质水性涂料饰面。 | 同餐桌 | 3 | 张 |  |
| 会议室 | 主席台桌 | 3600\*600\*7604000\*600\*760特勤一层 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准。 | 胡桃色 | 7 | 张 | 可分段制做结构需出深化图 |
| 扶手椅 | 四脚 | 1、面料：西皮；2、海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐；3、内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；4、木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。 | 黑色 | 20 | 把 |  |
| 会议条桌 | 1400\*450\*750 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准。 | 胡桃色 | 83 | 张 | 结构需出深化图 |
| 会议椅（无扶手） | 常规 | 1. 面料：环保PU皮，持久耐用，厚薄均匀；
2. 木质：优质橡胶木+环保水性油漆；
3. 内架：环保夹板+优质落叶松；
4. 海绵：高密度回弹纯绵。
 | 黑色 | 178 | 把 |  |
| 茶水柜（三门） | 1200\*420\*860 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准； 4、五金件：优质；符合QB/T2454-2013、QB/T2189-2013标准。 | 胡桃色 | 4 | 组 |  |
| 图书阅览室 | 书柜 | 800\*400\*2000 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹；
3. 五金：优质五金配件，钢制下架。
 | 颜色可调 | 24 | 组 | 结构需出深化图 |
| 阅览桌椅 | 一桌四椅 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板；2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水；4、钢制桌架. | 图片色 | 6 | 套 |  |
| 组合沙发 | 三人位=2张茶几=1张 | 1. 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 2、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 3、承重弹力结构：靠背装钉优质多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡优质橡筋+面布；

4、面料：可选布艺/西皮； 5、沙发脚：黑色防滑塑料脚垫。 | 图片色 | 3 | 套 | 结构需出深化图 |
| 家属探亲用房 | 双人床 | 1800\*2070\*980 | 1. 基材：优质橡胶木。环保油漆。

2、五金：优质五金配件。 | 同木门色 | 4 | 张 |  |
| 备勤床 | 1200\*2070\*980 | 1. 基材：优质橡胶木。环保油漆。
2. 五金：优质五金配件.
 | 同木门色 | 52 | 张 |  |
| 双人床垫 | 1800\*2000\*200 | 软硬两用，优质弹簧+天然椰棕 | 白色 | 4 | 张 |  |
| 床垫 | 1200\*2000\*200 | 白色 | 52 | 张 |  |
| 床头柜 | 400\*4008450 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板；2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水；4、五金配件：优质优质五金连接件。 | 同木门色 | 10 | 张 |  |
| 衣柜（三门） | 1200\*600\*2000 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板；2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水；4、五金配件：优质优质五金连接件。 | 同木门色 | 6 | 组 | 结构需出深化图 |
| 写字桌 | 1200\*600\*750 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板；2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水；4、五金配件：优质优质五金连接件。 | 同木门色 | 54 | 张 | 结构需出深化图 |
| 写字椅 | 常规 | 1. 椅背：采用开模塑胶框架，PP塑胶框架和优质网面；
2. 座垫：优质布艺；负荷≥80kg、高度1.2英寸连续重复冲击100000次，无任何结构上的破坏和使用之损失；
3. 椅架：1.6mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳,PA固定脚垫。
 | 黑色 | 54 | 把 |  |
| 被装营具库 | 中型货架 | 2000\*600\*2000 | 1、采用冷轧钢板，表面采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点；2、立柱40\*80\*1.0mm横梁40\*60P 型管\*1.0mm，隔板0.5mm单层承重200公斤，高度分四层。 | 白色 | 12 | 组 | 按现场组合一一起安装 |
| 中型货架 | 2000\*900\*2000 | 1. 材质：选用优质冷扎钢板，厚度0.5-0.6。主要部件均采用数控机床制作，部件连接，全部使用高频脉冲无痕点焊工艺和技术，产品为灰白；
2. 半成品原件经磷化酸洗除锈后，直接进入静电喷涂流水线，经高压高温，金属表面溶化成嘲膜
 | 颜色可调 | 40 | 组 | 3层学员被装营具库10组 |
| 执勤器材库 | 重型货架 | 2000\*600\*2000 | 1、采用冷轧钢板，表面采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点；2、立柱40\*80\*1.0mm横梁40\*60P 型管\*1.0mm，隔板0.5mm单层承重300公斤，高度分四层。 | 白色 | 12 | 组 | 按现场组合一一起安装 |
| 灭火研讨室 | 圆形会议桌 | 6500\*2200\*750 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 实木桌架，优质水性涂料饰面。
 | 颜色可调 | 3 | 张 | 结构需出深化图 |
| 会议椅 | 弓型 | 1. 面料：环保PU皮，持久耐用，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整；
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐；
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
 | 黑色 | 56 | 把 |  |
| 列席台 | 2100\*600\*750 | 1、采用优质E1级人造板，优质0.6厚木皮饰面，实木封边，所有人造板件双饰面；2、优质水性涂料饰面。 | 颜色可调 | 9 | 套 |  |
| 茶水柜 | 1200\*400\*870 | 1、桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；2、优质水性涂料饰面。 | 颜色可调 | 2 | 组 |  |
| 医务室 | 接诊桌 | 1400\*600\*750 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板，2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，确保有机挥发物 (voc)≤550g/14、五金配件：优质优质五金连接件。 | 颜色可选 | 3 | 张 | 结构需出深化图 |
| 办公桌 | 1600\*800\*750 | 1. 基材：E1级优质三聚氰胺双饰面人造板，优质环保材料封边；
2. 桌面25厚度，考虑走线功能。可操作电脑，优质金属五金件。
 | 颜色可选 | 2 | 张 |  |
| 接诊椅 | 常规 | 1. 中背，双扶手；
2. 参数:木板:多层胶合板面料:纳帕PU皮填充物:高密度回弹海绵+太空棉钢架:20x35八角异形管2.0管壁内套管抛光电镀工艺防滑胶垫。
 | 黑色 | 5 | 把 |  |
| 患者椅 | 常规 | 1.椅背：采用开模塑胶框架，PP塑胶框架和优质网面。2.座垫：优质布艺；负荷≥70KG、高度1.2英寸连续重复冲击100000次，无任何结构上的破坏和使用之损失；3.椅架：1.6mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳,PA固定脚垫 | 黑色 | 10 | 把 |  |
| 病床 | 900\*2000\*500 | 床体采用冷扎钢板，床头为ABS材质，手动摇柄，单摇护理床，带折叠护栏 | 白色 | 5 | 张 |  |
| 药品柜 | 900\*400\*1850 | 1、柜体：采用一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.6mm，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，2、涂层：表面经静电粉末喷涂，重金属未检出；涂膜硬度≥4H；附着力≤1级；耐碱性：168h无异常；耐酸性：240h无异常，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，防锈性强3、五金件：铰链开关流畅，垂直静载荷可达15KG,水平静载荷可达50N，和可换锁芯的高保密度的钢制锁具 4、工艺：经过大型激光切割设备及数控冲床、折弯设备等精加工，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理 | 白色 | 20 | 组 |  |
| 理发室 | 理发椅 | 常规 | 1. 中背，双扶手；
2. 参数:木板:多层胶合板面料:纳帕PU皮填充物:高密度回弹海绵+太空棉钢架:20x35八角异形管2.0管壁内套管抛光电镀工艺防滑胶垫。
 | 颜色可调 | 2 | 把 |  |
| 财务室 | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板，2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，确保有机挥发物 (voc)≤550g/14、五金配件：优质优质五金连接件。 | 颜色可选 | 4 | 张 |  |
| 办公椅 | 常规 | 1、中背，双扶手2、参数:木板:多层胶合板面料:纳帕PU皮填充物:高密度回弹海绵+太空棉钢架:20x35八角异形管2.0管壁内套管抛光电镀工艺防滑胶垫。 | 黑色 | 4 | 把 |  |
| 密码柜 | 900\*400\*1850 | 1. 材质:选用优质冷扎钢板，厚度0.5-0.6。主要部件均采用数控机床制作，部件连接，全部使用高频脉冲无痕点焊工艺和技术，产品为灰白；
2. 半成品原件经磷化酸洗除锈后，直接进入静电喷涂流水线，经高压高温，金属表面溶化成嗍膜
 |  | 4 | 组 |  |
| 特勤站一层报告厅 | 主席台 | 2400\*600\*750 | 1. 采用优质E1级人造板，优质0.6厚胡桃木/樱桃木皮覆面，实木封边，所有人造板件双饰面；
2. 优质水性涂料饰面。桌面带挡笔沿及走线孔，下设桌斗。前挡板落地并有纹饰。
 |  | 3 | 套 |  |
| 主席台会议椅 | 常规 | 1. 中背，双扶手；
2. 采用优质优质橡胶木实木椅架；椅座、背采用优质西皮（或者优质布艺）覆面，内衬高回弹PU泡棉，椅架有起线。优质水性涂料饰面。
 |  | 9 | 把 |  |
| 茶水柜 | 1200\*400\*870 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 |  | 1 | 套 |  |
| 折叠会议椅 | 580\*720\*1000 | 1. 扶手脚架：采用 1.6mm 优质钢板与型钢模压并焊制成形，座背外板采用优质多层旋切木皮经模具热压成型；
2. 扶手面：采用优质橡木精制而成，饰面为多种颜色选择的油漆面。座背采用高密度冷发泡pu海绵一次成型，椅饰面：采用优质环保软质麻绒面料，针车成型，渗透力强,吸声效果好，甲醛含量≤0.012mg/kg,耐干摩擦色牢度≥4 级，起球≥3.5 级，耐酸碱汗渍色牢度≥4 级，撕破强力≥25N，断裂强力≥300N。
 |  | 198 | 把 | 带写字板 |
| 会议条桌（首排） | 1200\*450\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 1 | 张 | 结构需出深化图 |
| 会议条桌（首排） | 1800\*450\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 6 | 张 | 结构需出深化图 |
| 演讲台 | 750\*550\*1150 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 1 | 张 |  |
| 指挥中心 探亲房（干部备勤室） | 衣柜 | 定制（两门柜） | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可调 | 15 | 组 | 结构需出深化图 |
| 双人床 | 1800\*2070\*980 | 1. 采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，床邦板材厚度采用25mm三聚氰胺饰面人造板，增加床的整体稳固性；
2. 床板选用加厚20cm松木板拼接（或者选用1.0壁厚的方管排骨架加实木多层板).优质金属五金件。
 |  | 6 | 套 |  |
| 备勤床 | 1200\*2070\*980 | 1. 采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，床邦板材厚度采用25mm三聚氰胺饰面人造板，增加床的整体稳固性；
2. 床板选用加厚20cm松木板拼接（或者选用1.0壁厚的方管排骨架加实木多层板).优质金属五金件。
 |  | 10 | 套 | 结构需出深化图 |
| 衣柜 | 定制（三门柜） | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可调 | 83 | 组 | 结构需出深化图 |
| 床垫 | 1200\*2000\*20 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺，颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 颜色可调 | 10 | 张 |  |
| 双人床垫 | 1800\*2000\*20 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺，颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 颜色可调 | 6 | 张 |  |
| 指挥中心学员宿舍 | 上下铺 | 900\*2000\*1800 | 1. 材质:选用优质冷扎钢板，厚度1.0-1.2。主要部件均采用数控机床制作，部件连接，全部使用高频脉冲无痕点焊工艺和技术，产品为灰白；
2. 半成品原件经磷化酸洗除锈后，直接进入静电喷涂流水线，经高压高温，金属表面溶化成嗍膜
 | 颜色可选 | 126 | 张 | 结构需出深化图 |
| 会议桌  | 按实际场地 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；

3、五金：优质五金配件。 | 颜色可选 | 18 | 套 |  |
| 办公椅 | 常规 | 1、优质西皮面料,不含致癌芳香胺染料；2、一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适；3、E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准。 | 颜色可选 | 252 | 把 |  |
| 衣柜 | 定制 | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件；
3. 根据实际场地定制。
 | 颜色可选 | 72 | 组 | 结构需出深化图 |
| 床垫 | 900\*2000\*500 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺，颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 颜色可选 | 252 | 块 |  |
| 指挥调度中心 | 弧形接警席 | 7800\*800\*750 | 1、木质部分采用优质防火板,优质绿色环保产品,(厚度≥.8mm)贴面，优质PVC(厚度≥mm)封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。3、主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统。4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。6、屏风:采用高强度铝型材，高度300mm，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。控制台每个工位桌面宽600mm。每个工位配一个钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质防火板，台面厚度25mm，，台面带有后挡板，底柜深度600mm，柜体内部可做有线槽方便走线。柜体材料采用spcc冷轧钢板厚度1.5-2.0mm搭配制作而成，柜体表面进行防锈，酸洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁美观的特点。下柜前后对开门门，前后门板冲有条形散热孔，采用高档条形锁，内部为机架式结构、，满足环保，散热，美观，扩展等需求 | 白色 | 15.6 | 延米 | 结构需出深化图 |
| 弧形接警席 | 4500\*800\*750 | 白色 | 9 | 延米 | 结构需出深化图 |
| 高背网椅 | 网布转椅 | 1. 尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕可调节；
2. PP分体固定扶手；
3. 定型海绵；
4. 配3档锁定底盘；
5. 100#沉口4公分黑色汽杆；
6. ∮PA-340黑色PA脚，全尼龙轮。
 | 黑色 | 12 | 把 |  |
| 辅助决策席 | 2000\*550\*750 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:实木多层板3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 8 | 张 | 结构需出深化图 |
| 扶手椅（布绒） | 四脚 | 1. 面料：条纹绒布，舒适耐磨，经防污处理；
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐。
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
4. 木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理
 | 浅色布艺 | 16 | 把 |  |
| 会商会议桌 | 4200\*1400\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 1 | 张 |  |
| 扶手椅（布绒） | 四脚 | 1. 面料：条纹绒布，舒适耐磨，经防污处理；
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐；
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；
4. 木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。
 | 浅色布艺 | 12 | 把 |  |
| 遂行器材柜 | 定制 | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可选 | 10 | /平米 |  |
| 设备充电柜 | 定制 | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可选 | 1 | /平米 |  |
| 指挥中心各科室 | 办公桌 | 1500\*1200\*750 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；
3. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可调 | 60 | 套 |  |
| 办公椅 | 常规 | 1、优质西皮面料,不含致癌芳香胺染料；2、一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适；3、E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准。 | 颜色可调 | 60 | 个 |  |
| 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1、面材:采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准；禁用偶氮染料、游离甲醛均未检出；2、海棉：采用优质阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚形聚氨酯泡沫塑料》标准；座面表观密度≥55kg/m³，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤5%； 3、脚架：高强度电镀弓型椅架。 | 颜色同办公桌 | 60 | 套 |  |
| 密码柜 | 900\*400\*2000 | 1. 柜体、层板采用0.7mm优质一级冷轧钢板；
2. 环氧聚酯型粉末涂料,环保无污染,具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能；
3. 优质ABS暗弹式拉手；
4. 优质铰链。
 |  | 8 | 个 |  |
| 财务室 | 办公桌 | 1600\*800\*750 | 1. 基材：E1级优质三聚氰胺双饰面人造板，优质环保材料封边；
2. 桌面25厚度，考虑走线功能。可操作电脑，优质金属五金件。
 |  | 1 | 套 |  |
| 办公桌 | 1500\*1200\*750 | 1、基材：E1级刨花板；2、饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；3、五金：优质五金配件。 |  | 4 | 套 |  |
| 办公椅 | 常规 | 1. 中背，双扶手；
2. 数:木板:多层胶合板面料:纳帕PU皮填充物:高密度回弹海绵+太空棉钢架:20x35八角异形管2.0管壁内套管抛光电镀工艺防滑胶垫。
 |  | 6 | 把 |  |
| 沙发 | 1900\*800\*800 | 1. 优质西皮；
2. 高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉；
3. 实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准；
4. 天然实木(松木),经久耐用；
5. 沙发实木脚,表面喷涂处理。
 |  | 5 | 套 |  |
| 茶几 | 1200\*600\*450 | 1. 金属框架表面喷涂处理；
2. 桌面：E1级刨花板。
 |  | 2 | 件 |  |
| 资料室 | 文件柜 | 900\*400\*2000 | 1. 柜体、层板采用0.7mm优质一级冷轧钢板；
2. 环氧聚酯型粉末涂料,环保无污染,具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能；
3. 优质ABS暗弹式拉手；
4. 优质铰链。
 |  | 170 | 套 |  |
| 副职宿舍 | 双人床 | 1500\*2070\*980 | 1. 采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，床邦板材厚度采用25mm三聚氰胺饰面人造板，增加床的整体稳固性；
2. 床板选用加厚20cm松木板拼接（或者选用1.0壁厚的方管排骨架加实木多层板).优质金属五金件。
 |  | 4 | 套 |  |
| 衣柜 | 定制（三门柜） | 1、基材：采用优质刨花板，符合GB/T35601-2017标准；弹性模量≥2900MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³； 2、面材：采用优质三聚氰胺板，符合GB/T35601-2017标准；甲醛释放量≤0.035mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出； 3、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准；厚度≥2mm，氯乙烯单体≤0.1mg/kg，甲醛释放量≤0.1mg/L； 4、胶水：采用优质热熔胶，符合GB 18583-2008标准；苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物含量≤5g/kg； 5、连接件：采用优质三合一，符合GB/T 20203-2011标准；基体金属腐蚀性能评级至少达到9级；  |  | 7 | 组 | 结构需出深化图 |
| 双人床垫 | 1500\*2000\*200 | 软硬两用，优质弹簧+天然椰棕 |  | 6 | 张 |  |
| 副职办公室 | 班台 | 1750\*1200\*750 | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 |  | 6 | 套 | 结构需出深化图 |
| 办公椅 | 常规 | 1. 中背，双扶手；
2. 参数:木板:多层胶合板面料:纳帕PU皮填充物:高密度回弹海绵+太空棉钢架:20x35八角异形管2.0管壁内套管抛光电镀工艺防滑胶垫。
 |  | 6 | 把 |  |
| 文件柜 | 1300\*400\*2000 | 1. 采用E1级优质三聚氰胺饰面人造板，优质环保材料封边；
2. 上部为对开板框玻璃门，门内设两块搁板，下部对开板门，门内设一块搁板。搁板厚18。衣柜可以左右对调；
3. 优质五金配件及锁具。
 |  | 6 | 组 |  |
| 三抽储物柜 | 400\*480\*650 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中密度纤维板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T39600-2021标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准； 4、五金件：优质；符合QB/T2454-2013、QB/T2189-2013标准。 |  | 12 | 组 |  |
| 打印机柜 | 1200\*400\*650 | 12 | 组 |  |
| 会客椅 | 四脚，中背 | 1. 面料：条纹绒布，舒适耐磨，经防污处理；
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐；
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；
4. 木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。
 |  | 36 | 把 |  |
| 小茶几 | 680\*480\*560 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中密度纤维板；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准。 |  | 24 | 张 |  |
| 副职接待室 | 接待沙发 | 单人位 | 1、面料:条纹绒布，舒适耐磨，经防污处理； 2、海绵：高回弹海绵，阻燃性能合格；符合 GB/T 10802-2006 标准；3、内框:优质落叶松及环保夹板,经防虫、防腐及三次烘干等工艺处理；4、木质：优质橡胶木+环保水性油漆。 |  | 96 | 组 |  |
| 接待茶几 | 500\*700\*450 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中密度纤维板；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准。 |  | 60 | 个 |  |
| 茶水柜（两门） | 800\*420\*860 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准； 4、五金件：优质；符合QB/T2454-2013、QB/T2189-2013标准。 |  | 12 | 组 |  |
| 主官办公室 | 班台 | 1800\*1200\*780 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 颜色可选 | 2 | 套 |  |
| 办公椅 | 常规 | 橡胶木+优质西皮，环保油漆。 | 颜色可选 | 2 | 把 |  |
| 文件柜 | 2700\*420\*2000 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 颜色可选 | 2 | 组 |  |
| 主官接待室 | 沙发 | 860\*800\*850 | 1. 优质面料；
2. 高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉；
3. 实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准；
4. 天然实木(松木),经久耐用；
5. 沙发脚喷涂处理;
 | 颜色可选 | 20 | 套 |  |
| 茶几 | 500\*700\*450 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 颜色可选 | 12 | 套 |  |
| 主官宿舍 | 大床 | 1800\*2070\*980 | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可选 | 2 | 套 |  |
| 衣柜 | 定制（四门柜） | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可选 | 2 | 组 | 结构需出深化图 |
| 床垫 | 1800\*2000\*5 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺，颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 颜色可选 | 2 | 张 |  |
| 部门会议室 | 圆形会议桌 | 直径3000\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准。 | 胡桃色 | 1 | 组 | 结构需出深化图 |
| 扶手椅 | 四脚 | 1. 面料：西皮
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐；
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形；
4. 木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。
 | 黑色 | 12 | 把 |  |
| 茶水柜 | 1200\*400\*870 | 1、基材：采用优质环保中纤板，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》； 2、面材：采用优质天然木皮，符合GB/T 1310-2006《刨切单板》标准； 3、封边：采用优质实木封边条； 4、油漆：采用优质底漆，符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器漆涂料中有害物质限量》（涂料）标准； 5、连接件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 20203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》基体金属腐蚀性能评级至少达到9级。 | 颜色可调 | 1 | 套 |  |
| 椭圆形会议桌 | 3800\*2200\*750 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 颜色可选 | 3 | 张 | 结构需出深化图 |
| 会议椅 | 常规 | 橡胶木+优质西皮，环保油漆。 | 颜色可选 | 54 | 把 |  |
| 茶水柜 | 1200\*400\*870 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 颜色可选 | 3 | 套 |  |
| 视频会议室 | 主席台 | 2400\*600\*750 | 1. 采用优质E1级人造板，优质0.6厚木皮饰面，实木封边；
2. 所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。
 | 颜色可调 | 6 | 套 | 结构需出深化图 |
| 会议桌 | 2100\*400\*750 | 1、采用优质E1级人造板，优质0.6厚木皮饰面，实木封边；2、所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。 | 颜色可调 | 34 | 套 |  |
| 主席椅 | 常规 | 1、橡胶木+优质西皮，2、环保油漆。 | 颜色可调 | 18 | 把 |  |
| 会议椅 | 常规 | 1、中背，无扶手；2、采用优质优质橡胶木实木椅架；椅座、背采用优质西皮覆面（可选一级牛皮或者布艺），内衬高回弹PU泡棉。优质水性涂料饰面。 |  | 102 | 把 |  |
| 茶水柜 | 900\*420\*900 | 1. 采用优质E1级人造板，优质0.6厚木皮饰面，实木封边；
2. 所有人造板件双饰面。优质水性涂料饰面。
 | 颜色可调 | 2 | 套 |  |
| 领导席位 | 2800\*800\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 2.8 | 延米 | 结构需出深化图 |
| 扶手椅（布绒） | 四脚 | 1. 面料：条纹绒布，舒适耐磨，经防污处理；
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐；
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形
4. 木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。
 | 浅色布艺 | 2 | 把 |  |
| 会议条桌 | 3500\*600\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 | 胡桃色 | 17.5 | 延米 | 结构需出深化图 |
| 扶手椅（布绒） | 四脚 | 1. 面料：条纹绒布，舒适耐磨，经防污处理；
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐；
3. 内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。
4. 木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。
 | 浅色布艺 | 25 | 把 |  |
| 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；
3. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可调 | 3 | 套 |  |
| 会议室 | 圆形会议桌 | 6500\*2200\*750 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 实木桌架，优质水性涂料饰面。
 | 颜色可调 | 2 | 套 | 结构需出深化图 |
| 会议椅 | 常规 | 橡胶木+优质西皮，环保油漆。 | 颜色可调 | 56 | 把 |  |
| 行政会议室 | 椭圆形会议桌 | 8500\*2200\*750 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 颜色可选 | 1 | 张 | 结构需出深化图 |
| 椭圆形会议桌 | 3800\*2200\*750 | 1、桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；2、优质水性涂料饰面。 | 颜色可选 | 1 | 套 | 结构需出深化图 |
| 会议椅 | 常规 | 橡胶木+优质西皮，环保油漆。 | 颜色可选 | 40 | 把 |  |
| 茶水柜 | 1200\*400\*870 | 1. 桌面基材采用E1级优质人造板，0.6厚优质木皮饰面，实木封边；
2. 优质水性涂料饰面。
 | 颜色可选 | 2 | 套 |  |
| 党委会议室 | 椭圆形会议桌 | 直径3000\*760 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好； 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准；3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准。 | 胡桃色 | 1 | 张 | 结构需出深化图 |
| 扶手椅 | 四脚 | 1. 面料：西皮；
2. 海绵：高密度高回弹海绵，持久耐用，配合人体工学柔软耐坐。

3、内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。4、木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理。 | 黑色 | 12 | 把 |  |
| 茶水柜(三门） | 1200\*420\*860 | 1、面材：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好。 2、基材:E0级中纤板，甲醛释放限量要求≤0.025mg/m³；符合 GB/T 39600-2021 标准3、水性油漆：VOC含量要求≤30g/L；甲醛含量要求≤30mg/kg；符合GB/18581-2020 标准 4、五金件：优质；符合QB/T2454-2013、QB/T2189-2013标准 | 胡桃色 | 1 | 组 |  |
| 指挥中心 | 接警台 | 3200\*900\*750 | 1. 柜体、层板采用1.5mm优质一级冷轧钢板；
2. 环氧聚酯型粉末涂料,环保无污染,具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能；
3. 优质ABS暗弹式拉手；
4. 优质铰链;桌面25mm防火板防静电。
 | 颜色可选 | 1 | 套 | 结构需出深化图 |
| 办公椅 | 常规 | 1. 优质西皮；
2. E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准；
3. 优质裁切泡绵,美标防火,座感舒适；
4. 固定PU扶手,坚韧有弹性，承托更舒适；
5. 前置式倾仰底盘,两档位置锁定；
6. 优质气杆,升降平稳,无漏声、噪声；
7. 尼龙五星脚；
8. PA椅轮,转动轻快灵活;
 | 颜色可选 | 4 | 把 |  |
| 融媒体指挥中心 | 指挥台 | 定制 | 1. 首先符合人体工程学要求；操作台结构尺寸设计上，包括台体总高度、工作台面高度、台下腿部活动空间、手臂操作范围、显示器高度、有效的视角与视距等，都符合亚洲人的人体工程学原理。频繁使用设备的位置合理，可以方便操作员就近操作及使用；
2. 美观要求；颜色搭配合理，符合房间环境色调。根据需要定制直线型、圆弧形或者曲直结合型操作台。适用于办公室、指挥厅、控制中心等适用于办公室、指挥厅、控制中心等电力领域，公共安全，金融领域，军事领域，交通运输，政府领域，石油化工，监控调度室、指挥厅中心、监控中心、控制中心等；
3. 工艺：外表平整光滑，无毛刺、焊瘤、焊穿和裂缝现象，巡回复检，保证强度，表面经喷砂抛丸去油除锈，后静电喷涂。整体做工精细，材料、漆膜理化性能、力学性能、安全、卫生、环保要求符合国家相关标准；
4. 主体材质：主框架SPCC优质冷轧钢板，经过去锈、打沙、打磨、酸洗、表面静电喷塑处理，防腐防锈耐磨

主体框架：1. 框架达到承重力度强、四边棱角为无利口的圆弧边等优点。确保了框架的刚度及方正性。框架按模块组合构成，每组可以独立组装，多组可以合并，满足框架结构尺寸合理，保证底柜门的互换性且门间缝隙均匀；
2. 框架采用1.2至2.0mm厚度，部分承重2.0mm的冷轧钢板经激光切割，脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤；
3. 设备托盘

国际标准19英寸设备机架立梁，上下自由调整，满足不同设备高度；主体侧板：侧板全部采用弧形圆角过度，整体造型稳重多元化，并可有效保护使用者不被边角划伤。侧板为镶嵌工艺E1级环保高密板，中间配置高档亚克力，板材的韧性和透明度都是一流，内置安全电阻灯带；镇流稳压，原装导线，氛围灯可实现后背与双侧灯光统一，并可交替闪烁版换颜色，可使项目兼具实用性和观赏性；1. 前后门板;厚度为1.2mm的冷轧钢板制作。门板结构满足力度强、轻巧、耐热、散热的特点。同时门板耐疲劳，能避免日久变形而关不上门的情况发生。前后门阻尼装置轻触开启轻触关闭并有减震设计
2. 台面：桌面优质EI级25mm厚国产防火板硬度高耐磨、耐热性好、表面平滑光洁容、易维护清洗、镶嵌聚氨酯软包边，手枕设计有效缓解长久操作，操作员的手肘部 体感更舒适，保证操作人员的人身健康安全

背板：高级铝型材屏风板30\*150\*1.5mm,有助于显示器支架悬挂 高度可叠加。背墙上加配用高亮亚克力板；1. 散热系统：自然循环通风散热系统箱体为钣金结构，金属部件有利于散热；柜体设计成独立腔体，有完善的自然散热系统、合理的通风通道，能确保设备充分散热、同时在箱体下部还增开了散热孔辅助散热，最大程度上保证了系统的稳定性正常工作。热气流不会对操作员产生伤害；
2. 布线：结合调控大厅实际应用场景，其内部设有专业的走线通道以满足系统需求，并配置相应的扎线孔，使布线规范整齐、顺畅美观、合理安全；具有强、弱电分离走线功能，可以合理有序的进行布线，并保证后期维护、更换的方便性和灵活性；
 | 颜色可选 | 1 | 延米 | 结构需出深化图 |
| 条桌 | 2100\*400\*750 | 1、采用优质E1级人造板，优质0.6厚木皮饰面，实木封边；2、所有人造板件双饰面，优质水性涂料饰面。 | 颜色可选 | 9 | 套 | 结构需出深化图 |
| 会议椅 | 常规 | 橡胶木+优质西皮，环保油漆。 | 颜色可选 | 27 | 把 |  |
| 指挥台椅 | 常规 | 1、优质西皮面料,不含致癌芳香胺染料；2、一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适；3、E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准。 | 颜色可选 | 5 | 把 |  |
| 库房 | 文件柜 | 900\*400\*2000 | 1. 柜体、层板采用0.7mm优质一级冷轧钢板；
2. 环氧聚酯型粉末涂料,环保无污染,具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能；
3. 优质ABS暗弹式拉手；
4. 优质铰链。
 |  | 28 | 套 |  |
| 学习桌 | 1200\*600\*750 | 1、基材：采用E0级环保高密度刨花板；2、饰面：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强，其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；3、PVC封边：PVC封边带厚度≥2mm，环保胶水；4、五金配件：优质优质五金连接件。 | 同木门色 | 5 | 张 |  |
| 写字椅 | 常规 | 1. 椅背：采用开模塑胶框架，PP塑胶框架和优质网面；
2. 座垫：优质布艺；负荷≥80kg、高度1.2英寸连续重复冲击100000次，无任何结构上的破坏和使用之损失；
3. 椅架：1.6mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，稳固性强，可折叠收纳,PA固定脚垫。
 | 黑色 | 5 | 把 |  |
| 谈话室 | 沙发 | 大：1800\*800\*830小：800\*800\*830 | 1. 优质西皮；
2. 高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉；
3. 实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准；
4. 天然实木(松木),经久耐用。
 | 颜色可选 | 1 | 套 | 大小各一只 |
| 茶几 | 1200\*600\*450 | 1. 表面选用优质岩板,赖高温，抗划痕；
2. 优质钢脚,表面经静电粉末喷涂。
 | 颜色可选 | 1 | 套 |  |
| 办公桌 | 1800\*800\*750 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色，

3、五金：优质五金配件. | 颜色可选 | 1 | 张 |  |
| 办公椅 | 常规 | 1. 优质西皮面料,不含致癌芳香胺染料；
2. 一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适；
3. E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准。
 | 颜色可选 | 1 | 把 |  |
| 2层员工、纪保督查科、办公室、挂职、4层备勤宿舍 | 备勤床 | 1000\*2100\*980 | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可选 | 110 | 套 | 3间结构需出深化图 |
| 床垫 | 940\*1940\*50 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺，颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 颜色可选 | 62 | 块 |  |
| 3层女职员宿舍4层男职员宿舍 | 备勤床 | 1200\*2070\*980 | 1. 基材：E0级实木颗粒板；
2. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可选 | 99 | 套 | 结构需出深化图 |
| 床垫 | 940\*1940\*50 | 1. 天然3E椰棕硬棕做为内衬材质；
2. 棕垫是天然椰丝和低熔点纤维粘合高压而成，经高温消毒去糖分工艺，颜色均匀，张力、拉伸力极佳，经 80000 次耐久检测，0 甲醛。
 | 颜色可选 | 99 | 块 |  |
| 机关消防员办公室一般干部办公室 | 办公桌 | 1500\*1200\*750 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；
3. 五金：优质五金配件。
 | 颜色可调 | 16 | 套 |  |
| 办公椅 | 常规 | 1. 优质西皮面料,不含致癌芳香胺染料；
2. 一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适；
3. E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;
 | 颜色可调 | 24 | 个 |  |
| 文件柜 | 800\*400\*2000 | 1. 基材：E1级刨花板；
2. 饰面纸：桌面为木纹，固体外立面为灰色；
3. 五金：优质五金配件。
 | 颜色同办公桌 | 16 | 套 |  |
| 沙发 | 大1900\*800\*800小900\*800\*800 | 1. 优质西皮；
2. 高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉；
3. 实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准；
4. 天然实木(松木),经久耐用；
5. 沙发实木脚,表面喷涂处理。
 | 颜色可调 | 4 | 套 |  |
| 茶几 | 1200\*600\*450 | 1. 金属框架表面喷涂处理；
2. 桌面：E1级刨花板。
 | 颜色可调 | 4 | 件 |  |
|  | 条凳 | 1500\*400\*450 | 1. 腿部采用铝合金结构，椅子面为松木；
2. 环保油漆。
 | 颜色可调 | 8 | 套 |  |
| 净水器 | 净水器（台式） | 470\*540\*720 | 1. 规格：一开一温；材质：五级RO反渗透；
2. 水胆容量：热胆10L+3.2G纯净水压力桶（12L）；
3. 产水量：开水约20L/H纯净水约20L/H；额定功率：2KW；额定电压：220V；接水方式：配16A漏电保护插头；进水方式：接自来水；
4. 出水方式：触控；滤芯明细:PP+PRE+PP+RO100G+POST;
5. 产品优点：五级RO反渗透纯净水，需排废水（能过滤水垢），可定时开关机，实时水温显示，烧不开不出水，滤芯寿命提醒触控出水。
 |  | 2 | 台 |  |
| 净水器（立式）大 |  | 规格：一开两温；适用人数:50-100人;净水流量：1L/min；额定功率：3000W；进水压力：0.1-0.4MPa；适用水源：市政自来水；额定电压/频率：220V-50HZ；环境温度：4℃-38℃；防触电保护类型：I类。产品优点：1、反渗透五级精滤；2、四重安防防干烧；3、热点联动高效节能；4、步进式加热真沸腾；5、UV杀菌TDS值显示；6、智能节能定时开关机。 |  | 3 | 台 |  |
| 净水器（立式）小 | 400\*410\*1530 | 规格:一开一温，净饮加热一体机;适用人数:30-50人;适用水源:市政自来水;额定电压/频率:220V-/50Hzv;进水压力:0.1MPa-0.4MPa;额定功率:3250W;适用水温:5℃-38℃;净水流量:0.52L/min;环境温度:4℃-40℃;额定总净水量:6000L;相对湿度:≤90%RH;热胆容量:5L;制热水能力:30L/h（≥90℃）;待机耗电量:0.6kW·h/24h;防水等级:IPX4;尺寸（宽\*深\*高）:400mmx410mmx1530mm;防触电保护类型:Ⅰ类;执行标准: Q/0281 HSW 014《商用净饮机》;GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求;GB4706.36-2014 家用和类似用途电器的安全:液体加热器的特殊要求;出水水质:《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求。产品优点：1、uv三重杀菌富锶矿泉水；2、双擎速热出热水不等待；3、多功能屏显满足多档水温；4、7重安防保障安心童锁防干烧。 |  | 7 | 台 |  |

（三）供货安装调试要求

1.供货要求

本项目时间紧，任务重，投标人须做出详细的供货方案及保证措施。为使设备在供货完成后能快速高效的投入运行，投标人还需编制详尽的安装调试方案及质量保证措施，确保本项目在限定的时间内能顺利完成。

2.包装运输要求

提供的全部货物均应采用本行业通用方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

3.安装调试要求

3.1投标人有协调各方的责任，完成各系统最终的集成和联调，包括本项目所采购设备和消防站现有条件的关联，并保质保量形成完整可用的设备，满足采购人要求。

3.2根据本项目特点，投标人应在投标时向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

3.3投标人应派足够的专业技术人员、施工人员到现场按安装设计规划进行设备安装。

3.4投标人应充分了解项目的难度及特点，应提供能够指导设备安装、调试规划方案。

（四）验收要求

1.初步查验要求

中标人应在签订合同后7日内，向采购人提供每项货物各一个，进行初步查验，采购人对中标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行验收，以确认中标人提供的货物是否达到投标文件中所承诺的技术功能及国家有关标准。中标人提供设备验收结果达不到投标文件中所承诺的技术功能的，视为初步验收不合格，中标人须按照招标文件要求重新提供合格设备并通过初步验收方可正式供货。

2.验收要求

2.1验收程序

货物到达指定交货现场后，采购人或采购人指定的收货人（或最终用户）将会同中标人共同对合同货物进行检验，并出具双方签字的检验记录。检验过程所必需的专用设备或仪器由中标人提供。检验内容包括：

（1）所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（6）供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

2.2其他要求

（1）所有货物必须是全新产品，生产日期为2024年5月1日及以后。

（2）需满足国家标准、行业规范和合同要求的技术参数标准，若不同标准要求出现冲突时，以最严格的标准为准。货物达不到质量或规格要求的，中标人必须在15日内完成整改，若整改不合格，中标人可以拒收并解除合同，造成的一切损失由供货商承担。

（3）采购人将对货物生产情况进行监督检查，有权在中标人生产、安装、验收及使用过程等阶段委托国家认证认可的检测机构（需能在国家认证认可监督管理委员会https://www.cnca.gov.cn官网上查询）对本项目原辅材料和成品进行抽样检测，检测费用由中标人承担。不符合招标文件、投标文件、采购合同和相关标准要求的将不予验收，检测不合格的，采购人将拒绝验收或退货，且全部家具做返厂处理，所发生费用由中标人承担并赔偿采购人的所有损失。

（五）售后服务要求

1.质保期

1.1本项目所有货物质量保证期（以下简称质保期）3年，自交货并终验合格之日起计。

1.2实际质保期以中标人在投标文件中承诺的质保期（不少于3年）为准，自交货并终验合格之日起计。

1.3在实际质保期内中标人负责更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养；产品在正常使用情况下发生损坏或产生质量问题，中标人免费予以技术服务、维修或更换，并承担相应费用和零部件费用，不收取额外费用。超出中标人承诺的质保期，中标人应积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

2.售后服务

2.1中标人应提供售后服务中心地址、负责人联系方式并成立服务组织机构。选派专人负责所有设备的运行维护，设置24小时技术服务热线接受采购人技术咨询与问题响应，解决采购人的各类问题。

2.2电话无法解决的问题，中标人应在接到故障通知后2小时内做出响应，并采取行动。需现场解决的，24小时内组织专业维修队伍到达现场，对产品进行维修；现场无法解决的，质保期内免费包退、包换，超出质保期的协助中标人制定解决方案、提供解决渠道。如中标人在接到通知后2个工作日内未做出响应，中标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

2.3中标人应明确做出运输、安装至少2次的搬迁拆装服务承诺，自最终验收合格开始计算搬迁拆装次数。

2.4中标人应明确承诺为采购人提供所投产品样式设计、制订详细需求等服务。

2.5中标人应承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此遭致损失的，中标人须赔偿该损失

（六）拟采购标的的商务要求

（一）报价要求

1.雄安新区消防救援工作筹备组消防站办公设备及厨具购置项目投标限价430.11万元。为响应雄安新区本级行政事业单位通用办公家具配置要求，对以下办公家具价格上限进行要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 价格上限标准 | 备注 |
| 1 | 办公桌椅 | 2500元/套 |  |
| 2 | 书柜 | 1200元/组 |  |
| 3 | 文件柜 | 1000元/组 |  |
| 4 | 保密柜 | 1600元/个 |  |
| 5 | 会议室 | 会议室使用面积≤100平方米的，按照价格不超过500元/平方米配置；会议室使用面积≥100平方米的，按照价格不超过600元/平方米配置 |  |
| 6 | 接待室 | 按照价格不超过700元/平方米配置 |  |
| 7 | 会议桌 | 1500元/会议桌延米 |  |
| 8 | 会议椅 | 500元/个 |  |
| 9 | 三人沙发 | 2000元/个 |  |
| 10 | 单人沙发 | 1000元/个 |  |
| 11 | 大茶几 | 1000元/个 |  |
| 12 | 小茶几 | 500元/个 |  |
| 13 | 直饮水机 | 10000元/台 |  |

2.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物及标准附件，备品备件，专用工具的价格；

（2）运输，装卸，调试，售后服务等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）安装调试的费用；

（5）送货上门的费用；

（6）售后服务，质保期内维修、退换及其他所有成本费用的总和。

（二）交付时间、地点

★自中标通知书发出之日起7日内签订合同，签订合同7日内提供样品供采购人初次查验，初次查验合格且采购人通知入场后30日内供货完毕并完成安装调试。现场交货，地点由采购人指定。

（三）付款方式

1.合同一经签订，在经费到位的前提下，中标人开具相应金额发票后，采购人预付合同金额的 30%，安装调试完毕并经采购人验收通过，中标人开具相应金额发票后，采购人支付剩余合同金额。

2.由于本合同金额100%来源于政府财政拨付，合同约定的付款时间以财政资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政资金到位后，对照支付进度节点，按工作程序及时支付。

（四）其他要求

1.本项目专门面向中小企业采购；

2.本项目不接受联合体投标；

3.本项目不收取投标保证金；

4.本项目允许分包。